1. Nb = = 6

do = c = 0, 039528 =0,198 mm

dč = 2,3 do = 2,3 0,198 = 0,455 mm

bmz = n = 1,8 = 1, 07 mm

**bmz dč**

1. nru = = = 202

заступњеност коталаца по нитама у рапорту увода

I нита – 2 кот. II нита – 2 кот. III нита – 2 кот. IV нита – 3 кот. V нита – 3 кот. VI нита – 2 кот. VII нита – 2 кот. VIII нита – 1 кот.

**укупан број коталаца по нитама**

I нита – 2 202 = **404 кот.** II нита – 2 202 = **404 кот.**

III нита – 2 202 = **404 кот.** IV нита – 3 202 = **606 кот.**

V нита - 3 202 = **606 кот.** VI нита – 2 202 = **404 кот.** VII нита – 2 202 = **404 кот.** VIII нита – 1 202 = **202 кот.**

1. Ršo = 22

nršo = = = 198 рапорта шаре

Žou(a) = 9ивице) = 1830

Žou(b) = 6= 1188

Žou(c) = 7= 1386

1. Ršo = 17

nršo = = = 166 рапорта шаре (остатак 10)

остатак – 4t, 2p, 3r, 1t = 5t, 2p, 3r

Žou(t) = 9из остатка) = 1499

Žou(p) = 3ивице) = 548

Žou(r) = 5= 833